{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[19,0,19,7],[20,3,20,7]]}
["巴中中学云屏校区创客教室建设及设备添置项目基本需求清单"]
["序号","项目","内    容","单位","数量","综合单价","合计","备注"]
[1,"吊顶","边缘石膏板吊顶（木工板打底）造型+射灯，≥60cm，中间喷色（黑色或者蓝色，根据现场确定）+金属格栅装饰。","平方",100]
[2,"地胶","不低于2.0mm厚，复合PVC弹性地板,颜色根据现场确定；可以长期抑制霉菌生长，霉菌的防止能达到0的水准。","圈",3]
[3,"墙面乳胶漆","环保无味乳胶漆，颜色根据现场确定。","平方",210]
[4,"线槽","切割磨石地板和墙面，底部沙灰摸平，布设线槽并找平。（线槽截面尺寸：5cm*2.5cm）","米",40]
[5,"电源线","BVR2×2.5平方毫米纯铜国标电缆线，硅胶绝缘材料。","米",120]
[6,"网线","纯铜 超六类国标网络线缆。","米",200]
[7,"储物柜","E0级免漆板,厚度不低于1.8cm，样式现场定制。","张",90]
[8,"灯光","LED长条吊灯（尺寸1200*70*40mm），造型拼接组合几何吊线灯，黑色边框，18W白光。","只",72]
[9,"电控箱","室内6回路强电配电箱，包括相应空开。","套",1]
[10,"插座","国标10A斜五孔插座。","只",15]
[11,"行空板AI开发者套件","1、支持Python和图形化编程的套件，帮助师生零基础入门Python编程知识和电子硬件知识，体验物联网、人工智能和AIoT项目。套件使用单板计算机为主板，配置不少于10 种硬件模块，实现AI图像学习、AI语音交互、物联网远程控制等不少于15个应用项目。\n2、学习主控板采用单板计算机至少支持4核 1.2GHz CPU，512MB DDR3 内存，16GB eMMC硬盘，2.4GWiFi，蓝牙:4.0，2.8寸240*320 TFT彩屏，麦克风传感器，光线传感器，加速度传感器，蜂鸣器以及Home按键和A/B按键；接口支持Type-C 、TYPE-A (可外接USB设备，如摄像头等)、microSD卡接口、3Pin I/O *4  (其中支持3路PWM 2路ADC)、4Pin I2C *2、金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM），支持Type-C 5V供电，3.3V工作电压，2000mA最大工作电流；支持运行完整Python而不是MicroPython；\n3、系统自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）；预装常用的python库。\n4、传感器模块包含:摄像头、语音识别、按钮模块、角度传感器、超声波传感器、温湿度传感器、人体红外热释电运动传感器；执行器模块包含:语音合成、风扇模块、金属机芯舵机、继电器、潜水泵、RGB灯环、小音箱；附件包含：主控板电源、水泵驱动电源；\n5.配件支持支持USB线*1、传感器线*1、鳄鱼夹线*2。\n6.附带材料包括教程培训、课程培训、一对一售后指导。","套",28]
[12,"3D打印机","1.成型技术：FDM；2.打印尺寸：300*300*300mm；3.打印速度：≤600mm/s；4.加速度：≤20000mm/s2；5.打印精度：≤0.1mm；6.打印层厚：≤0.1mm；7.挤出机类型：双齿轮近端挤出机；8.耗材直径：1.75mm；9.喷嘴直径：0.4mm(可选0.6/0.8mm)；10.喷嘴温度：300℃；11.连接方式：Wi-Fi、U盘、有线；12.耗材类型：PLA、ABS、PETG；","台",2]
[13,"3D扫描仪","1.便携手持式；2.扫描尺寸范围：10*10*10~2000*2000*2000mm；3.扫描速度：20fps，24bit全彩扫描；4.精度：精确至 0.02mm@ 60mm；5.点距：0.05-2mm；6.单次捕捉范围：最大1350x840mm@1000mm；7.工作原理：红外结构光；8.工作距离：110mm—1000mm；9.色彩贴图：支持；10.输出格式：OBJ/STL/PLY；11.激光安全：Classl(人眼安全)；12.系统支持：Win/MAC*(*iOS/Android需要无线扫描配件)、Windows/macOs；13.工作温度：-10℃—40℃；14.工作湿度：0-90%RH；15.输入电源：5V，3A；16.数据接口：Type C/USB3.0/USB2.0。","套",2]
[14,"激光切割机","一、工作参数：\n1.最大工作范围：不低于1000*800mm；2.激光功率：不低于100W；3.传动系统：自制内轨；4.运动速度：0~500mm/s；5.重复定位精度：不低于±0.1mm；6.支持图形格式：PLT.AI.DXF.DST.DSB.BMP.JPG.PNG等；7.工作环境：温度5-40℃，湿度5%~80%，无凝结；8.设备功率：<1.25；9.电源需求：220V/50Hz；10.激光管：不低于100W；11.反射镜：不低于Φ25mm×3mm；12.聚焦镜：不低于Φ20mm，f=50mm。\n二、硬件配置：\n1.开盖保护：开盖自动停止工作；2.工作平台：10MM细密刀条；3.导轨：内轨；4.辅机插座：包含；5.风机：不低于750W；6.气泵：不低于135W；7.激光管：100W；8.小幅面摄像：视觉功能；9.电动头：具备；10.自动对焦：物理式自动对焦；11.红光定位：具备；12.同步吹气：加工时吹气，不加工时不吹气；13.工业冷水机：具备；\n三、附带配件：排烟管，排风扇，数据线，焦距尺，工具包。\n四、附带材料：教程培训，上门一对一售后指导教学。","台",2]
[15,"多功能机床","车钻铣三合一多功能工具机床。\n一、车削参数\n1.床身最大工作回转直径：≧420mm；2.两顶针间最大距离：≧800mm；3.中托板最大回转直径：≧150mm；4.最大纵向行程：≧740mm；5.最大横向行程：≧200mm；6.主轴孔锥度：MT4；7.尾架套筒行程：≧70 mm；8.尾架套筒锥度：MT3；9.主轴孔径：≧28 mm；10.主轴转速：≧160-1360RPM（7种）；11.螺纹切削范围：4-120TPI或0.7-6mm；12.纵、横向自动走刀进给量：≧0.05~0.35 mm/r（12种）。\n二、钻铣参数\n1.钻铣轴孔锥度：MT3；2.钻铣轴最大行程：≧110 mm；3.钻铣轴线与立柱表面最大距离：≧285mm；4.钻铣轴端与工作台面最大距离：≧306mm；5.钻铣轴转速：≧125-3000RPM(16种)；6.工作台面积：475x160mm；7.最大钻孔直径：≧25mm；8.最大立铣刀直径：≧20mm；9.最大盘铣刀直径：≧80mm；10.机床电机：0.75Kw 220V。\n三、附件\n包含以下配套附件：机床配套工作柜、125MM四爪卡盘、MT3活动顶尖、中心架、10MM数控车刀及数控车刀刀片、12*12MM焊接车刀、12MM白钢刀、MT3铣夹头、Q1280平口钳、MT3面铣刀、MT3-50MM高精度铣刀盘、高速钢材质立铣刀、8只一套钨钢立铣刀、1-13MM高钴麻花钻头、重型自紧式钻夹头、LED工作灯、镀钛分中棒、 MT3-2寸镗刀、16-53mm开孔器、M3-M12丝锥、M3-M12攻丝夹头、6MM中心钻、3-12D4MM铰刀、磁性底座百分表、200MM游标卡尺、防爆铜锤、32件套板牙套装等。\n四、附带材料：教程培训，一对一售后指导教学。","台",2]
[16,"五金工具墙挂板","材质：冷轧钢，尺寸：1500*450mm，厚度：不低于1.8mm","张",10]
[17,"总价"]
["编制人：                                             审核人：                                审批人："]
[{"$nulls":3},"年    月    日"]