{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7]]}
["四川省巴中中学兴文校区\n广播系统及报告厅会议音响系统维修升级改造项目清单投标报价表"]
["分项1：教室听力广播系统维护"]
["序号","名称","单位","数量","单价","金额","性能参数","备注"]
[1,"壁挂扬声器","只",5,null,null,"1、具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。\n2、安装方式为壁挂式安装，\n3、输入电压：100V。\n4、额定功率：10W。\n5、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。\n6、灵敏度：88dB ±3dB。","有9个班不响，要排查总体线路"]
[2,"开关面板","只",10,{"$nulls":3},"一开单控"]
[3,"线路","批",1,null,null,"检查全部教室听力广播线路，更换损坏的线路"]
["分项1合计（人民币）:          元"]
["分项2：报告厅会议音响系统升级"]
["序号","名称","单位","数量","单价","金额","性能参数","备注"]
[4,"音箱维修","只",3,null,null,"前主音箱2只高音损坏，右后补声音箱1只损坏。"]
[5,"（新增）无线一拖四会议话筒",1,"套",null,null,"\n1、内置高效噪声抑制电路，防啸叫功能显著，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高。\n2、每通道独立电源开关控制\n3、具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的衡击，避免冲击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱。\n性能参数：\n1、工作频率：600.00MHz~699.75MHz（常规）\n2、信噪比：>60dB\n3、失真度：<0.5%@1KHz   \n4、最大频偏：±30KHz\n5、音频干扰比：>80dB\n"]
[6,"（新增）反馈抑制器",1,"台",null,null,"1、支持自适应反馈抑制技术，采用最新一代高速浮点运算技术的反馈滤除功能，即插即用，无需软件调试，一键进入工作模式（迅速进入自适应反馈抑制工作状态），一键校正功能。\n2、支持话筒拾音距离40-120CM。\n3、支持提升话筒扩声声压5-20dB。\n4、支持高效的提升话筒中/高频频率，使得现场语音扩声更加清晰。\n5、支持高效还原人声和音乐的音质，从而实现无损音频传输。\n6、系统音量（00-65级别音量递增）\n7、支持一键校正功能按键。\n8、具备RCA接口线路辅助输入（具备反馈抑制器功能）自带独立的电平调节。\n"]
["分项2合计（人民币）:          元"]
["分项3:校园广播系统升级"]
["序号","名称","单位","数量","单价","金额","性能参数","备注"]
[7,"全天候室外声柱","只",6,null,null,"1、扬声器单元通过IP56防水等级认证。\n2、额定功率：120W。\n3、输入电压：100V。\n3、灵敏度：92dB±3dB。\n4、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）。\n","实验楼、艺术楼、蓝球场各2只"]
[8,"网络广播系统主机","台",1,null,null,"1、标准6U高度机柜式设计，15吋以上全高清触摸屏。\n2、网络广播主机带4个COM接口；3路MIC输入口； 8路USB接口，其中4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，2个RJ45接口；1路VGA接口和1路DVI-D视频接口，可以外接LCD监视器；1路PS/2接口，可以外接PS/2的鼠标和键盘。\n3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入至少两个编组按键发送到任意编组混音。\n4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节。\n5、支持多组线路输出接口。\n7、内置监听功能，监听音量可以单独调整。\n8、支持7×24h不间断工作。\n9、固态硬盘容量：≥ 128G。"]
[9,"网络广播核心软件","套",1,null,null,"1、提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能。\n2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。\n3、远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播。\n4、支持编制多套任务，进行定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。\n5、将终端进行分组，实现分区广播；\n6、定点对某一终端进行指定广播，同时可调节终端音量；\n7、自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。\n8、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。\n9、背景音乐播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关；\n10、互动点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。\n11、语音实时采播：能够将自用电台、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等\n12、支持断网情况下也能本地广播。\n13、支持自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。\n14、 内置一键巡检功能，可以快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据。\n"]
[10,"数字音频采集器","台",1,null,null,"\n1、带音乐播放模块，支持USB接口播放、SD卡接口播放、支持蓝牙连接播放。\n2、支持MP3\\WAV\\WMA格式的音乐播放，控制按键支持播放\\暂停、上一曲\\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作。\n3、支持将采集的信号快速的放给指定的区域或全区。\n4、输入灵敏度 ：线路　-10dB； 话筒 -35dB\n5、输出灵敏度： 0dB±1dB\n6、输入阻抗：   ＞10KΩ\n7、频率响应：   20Hz~20KHz（﹢1dB~﹣3dB）                        \n8、总谐波失真： ≤0.5%\n9、网络接口： 标准RJ45\n10、信噪比：≥70dB\n11、采样率：8K～48KHz\n12、音频格式：MP3\n13、传输速率：10/100Mbps\n14、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)","操场机房1台"]
[11,"IP解码功放","台",5,null,null,"1、D类数字功率放大器。\n2、 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。\n3、 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。\n4、 内置网络模块，实现网络解码功能。\n5、优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。\n6、 具有1路录音输出。\n7、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。\n8、 额定输出电压：100V\n9、 具有总音量调整旋钮。\n10、定压输出功率：350W。\n11、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。","说明：实验楼室内、实验楼室外、艺术楼、办公楼、宿舍楼各1台"]
[12,"IP广播终端解码器","只",2,null,null,"1、支持网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。\n2、支持本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。\n3、支持智能控制的功放电源接口，最大可带2000W的功放。\n4、支持≥1路话筒输入、≥1组线路信号输入、≥1组线路信号输出。\n5、支持优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。\n6、支持USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。\n7、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务。\n8、支持授权操作管理功能。\n9、频率响应：线路20Hz~20KHz；话筒：100Hz~16KHz。\n10、输入灵敏度：话筒：-36±3dB； 线路：-10±2dB。\n11、音频输出电平：0dB(775mv)。\n12、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应。\n13、音频格式： MP3。\n14、采样率：8K~48KHz。\n15、传输速率：10/100Mbps。\n16、网络输入接口：RJ45×1\n17、信噪比：＞80dB\n","操场机房和办公楼机房各1台"]
[13,"广播线材","米",300,null,null,"新增加的6只声柱到各楼副机柜的广播线材"]
[14,"网络墙柜","台",4,null,null,"建设实验楼、教学楼、宿舍、艺术楼四处副机柜"]
[15,"光纤干线建设","项",1,null,null,"建设实验楼、操场机房、办公楼、教学楼、宿舍楼之间的内部局域网络，包含线路施工、交换机、光纤收发器等全部辅材","建设实验楼、教学楼、宿舍、艺术楼四处副机柜"]
["分项3合计（人民币）:          元"]
["报价总合计（人民币）:          元，大写：                        元              "]
["投标报价单位（盖章）："]