{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[9,0,18,0],[16,4,17,4],[19,0,22,0],[23,0,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川省巴中中学云屏校区藏书室书架采购项目清单投标报价表 "]
["项目","品名","规格（mm)","图片","参数","数量","单位","单价（元）","金额（元）"]
["云屏校区藏书室书架","双面书架","2000*1000*450",null,"架体要求: \n藏书双面书2000*1000*450 室架书架主要由立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、底框及侧护板等零(部)件组成。 \n1、立柱:采用冷轧钢板，材料厚度1.Omm板材，共五条加强筋以提高立柱承载力，立柱与顶板、底框的连接孔内需焊加强片，防止螺丝锁紧时立柱变形。 \n2、搁板:采用冷轧钢板，材料厚度0.8mm板材，搁板采用六次折弯成型以增强其承载力； \n3、挂板:采用冷轧钢板，材料厚度1.0mm板材，挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。\n4、挡书条:采用冷轧钢板，材料厚度0.8mm板材。 \n5、顶板、采用冷轧钢板，材料厚度0.7mam板材。 \n6、底框:采用冷轧钢板，材料厚度1.1mum板材。 \n生产工艺要求:\n1、全部结构喷涂料表面平正光亮。 \n2、喷塑粉料:经过表面酸洗皮膜处理工艺后，采用优质环保粉末进行喷塑。 \n3、双层书架承重不小于65kg。",8,"组"]
["                合计 ："]
["              报价单位："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}